**PRESSEMITTEILUNG**

**[](http://www.pool-agri.com/press/McConnelLogoWhite.jpg)Vroomshoop, Niederlande, den 04.03.2014**

**neue MCCONNEL SEEDAERATOR STRIP-TILL drillmaschine**

**Auf der Agritechnica stellte Pool Agri sich als exklusiver Importeur von McConnel Bodenbearbeitungs- und Drilltechnik vor. Jetzt stellt Pool Agri das völlig neue Seedaerator Strip-Till Konzept von McConnel vor. Der Seedaerator unterscheidet sich von anderen Strip-Till Drillmaschinen durch leichtzügige Führungszinken, große Reifenpacker und Säschare die eine streifenförmige und präzise Saatgutablage gewährleisten.**

[](http://www.pool-agri.com/press/McConnel_Seedaerator_998x475.jpg)

*In seinem Heimatland Großbritannien musste sich McConnel der Herausforderung sehr unterschiedlicher Bodentypen mit vielen Steinen stellen und garantiert daher durchdachte und bewährte Konzepte.*

[](http://www.pool-agri.com/press/McConnel_Seedaerator_5-steps.jpg)**Einzigartig in seinem Segment**

Der Seedaerator hat als Ziel die beste Aussaat am Markt zu leisten. Dazu ist die Maschine ausgestattet mit 5 verschiedenen Verarbeitungsstufen. Die Kombination dieser fünf Stufen ist einzigartig und bei keiner anderen Strip-Till Drillmaschine in diesem Segment zu finden.

1. **Langlebige und leichtzügige Führungszinken** bearbeiten nur die Segmente des Bodens in dem später das Saatgut abgelegt wird. Dies gewährleistet die besten Wachstumsbedingungen des Saatgutes und einen optimalen Wasserhaushalt.
2. Große 7.00 - 12 Lufträder arbeiten als **Reifenpacker, rückverfestigen** den Boden und zerkrümeln Schollen für eine einheitliche Ablagetiefe.
3. **Geschickt konstruierte und erprobte Säschare** sind über federbelastete Parallelogramme geführt und legen das Saatgut in einem 150 mm breiten Streifen ab.
4. **Patentierte Andruck- bzw. Tiefenführungsräder** sorgen fürdie besten Voraussetzungen für eine hervorragende Haftung zwischen Saatgut und Boden und damit für eine schnelle Keimung.
5. Verstellbare **Striegel** können für das Einebnen des Feldes eingesetzt werden.

**Kraftstoff und Boden sparen mit nur einer Überfahrt**

Der Seedaerator unterscheidet sich von anderen Strip-Till Drillmaschinen durch langlebige, leichtzügige Führungszinken, große Reifenpacker zur Rückverfestigung und Säschare die eine streifenförmige und präzise Saatgutablage gewährleisten. Hiermit können jetzt auch mittelgröße Ackerbaubetriebe die Vorteile von Strip-Till für sich gewinnen. Vorteile von Strip-Till Direktaussaat mit dem McConnel Seedaerator:

1. Verbesserung der Bodenstruktur
2. Erhöhung der organischen Substanz
3. Steigerung der Nährstoff-Freisetzung
4. Optimierung der Wasserabführung und –Speicherung
5. Enorme Verringerung der Bodenverdichtung
6. Erledigung von mehreren Bearbeitungsgänge in einer Überfahrt
7. Senkung der Kraftstoffverbrauch und Einsparung von Arbeitszeit
8. Erfolgreich bewährt in verschiedensten Bodenarten und unter zahlreiche Wetterbedingungen

Der Seedaerator eignet sich für die Aussaat von Getreide, Raps, Hülsenfrüchten und Zwischenfrüchten.

**Technische Daten Seedaerator 300 Strip-Till Direktsaatmaschine**

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitsbreite | 300 cm |
| Schlepperanbau | Dreipunkt, Kat. III |
| Zinken | Gebogen mit Flügelschare oder LD |
| Arbeitstiefe der Zinken | 100-300mm (schrittweise einstellbar pro 50 mm) |
| Reifenpacker | 7.00 x 12 luftgefüllte Reifen mit Schlepperprofil |
| Säschare | Serie, doppelt oder für Hülsenfrüchte |
| Reihenabstand | 333 mm |
| Sätiefe | 25-150mm (schrittweise einstellbar pro 12 mm) |
| Aufhängung der Säschare | Paralellogram mit Bodenanpassung |
| Andruck- bzw. Tiefenführungswalzen | 9 aus Gummi |
| Striegel | Serie |
| Tankinhalt/Fassvermögen | 600kg (1.250kg gegen Aufpreis) |
| Transport vom Saatgut | Per Luft mit hydraulisch angetriebenen Ventilator |
| Elektronische Steuerung | RDS Artemis Lite mit Fahrgassenschaltung, Hektarenzähler und automatisch abdrehen |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 7-12 km/h |
| Leistungsbedarf | 118 kW / 160 PS |
| Leergewicht | 1.950 kg (abhängig von Ausstattung) |

[](http://www.pool-agri.com/press/2014-03-04_McConnel_Pressemitteilung_SEEDAERATOR.docx)**ENDE** 450 Wörter  
**HINWEISE** Durch anklicken der Bilder können Sie die direkt in höhe Auflösung von unseren Website herunterladen. Bitte klicken Sie auf das Word Symbol um diese Pressemitteilung in Word Format herunterladen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**McConnel Importeur Pool Agri**

Pool Agri Import & Export spezialisiert sich auf den Import und Export von Drillmaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen, Rotationsmulchmäher, Futtermischwagen und Anbauteile für Landmaschinen. Pool Agri Import & Export ist der exklusive Importeur von McConnel Bodenbearbeitungs- und Drillmaschinen für Deutschland. Pool Agri hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich der Bodenbearbeitung , Aussaat und Strip-Till Verfahren. Es ist unser Ziel diese Erfahrungen und das Wissen dass wir in Nordamerika, Russland und Europa gesammelt haben für unsere Kunden einzusetzen.   
  
**Pressekontakt:**

**Pool Agri Import & Export**Schutsluis 15  
7681 KG VROOMSHOOP  
Niederlande  
Pressekontakt: Herr Hendrik Pool  
T: +31(0)546 641910  
M: +31(0)653 979798  
E: [info@pool-agri.com](mailto:info@pool-agri.com)   
I: <http://www.pool-agri.com/mcconnel/de>