**PRESSEMITTEILUNG**

[](http://www.pool-agri.com/press/Carré/logo_Carre.jpeg)**[](http://www.pool-agri.com/press/Kellands/Pool-Agri_logo.jpg) Vroomshoop, Niederlande, den 20.02.2018**


**Weg mit Staunässe und Bodenverdichtung, hallo ertragsstarker Erstschnitt!  
  
Die Güllesaison läuft! Landwirte und Lohnunternehmer legen mit der Gülleausbringung und gegebenenfalls dem Nachsaat den Grundstein für gute Grünfutterträge. Ausgelöst durch die neue** **Düngeverordnung bzw. Stoffstrombilanz liegt die Herausforderung einer nachhaltigen Grünlandbewirtschaftung in der Nährstoffeffizienz. Ab jetzt gibt es allerdings eine neue Methode die Narbenzusammensetzung, Bestandsdichte und die Wasserführung zu optimieren um somit einen ertragsstarken Erstschnitt sicher zu stellen.**

**[](http://www.pool-agri.com/press/Carré/CARRE-PRAIRIAL_(2).jpg)**

**DüV und Stoffstrombilanz fordern gründliche Grünlandpflege**Besonders einschneidend wird sich die neue Düngeverordnung (DüV) auswirken, wonach bei einem Nährstoffvergleich nach Ablauf des Düngejahres nur noch 50 Kilogramm Stickstoff pro Hektar überschüssig sein darf. Bei einer hohen Grundfutterleistung versus reduziertem Zufuhr von N und P aus Kraftfutter schließt sich der Kreislauf. Es gibt aber noch andere Drohungen für die Grünfutterträge und das sind Bodenschadverdichtung und darauffolgend stauende Nässe, Sauerstoffmangel und verringerte N-Mineralisierung. Wussten Sie das auf Dauergrünlandflächen im Durschnitt jährlich bis zu 25 Überfahrten stattfinden? Und das ins besondere die Gülleausbringung auf die im Frühjahr oft feuchten Boden, Schadverdichtungen begünstigt?   
Der Schlüssel zum erfolgreichen Erzeugung von Grundfutter liegt daher mehr und mehr bei einer professionellen Grünlandpflege! So schließt sich, zum Nutzen der Stoffstrombilanz, der innerbetriebliche Nährstoffkreislauf.

**Alles in Einem - 5 Schritte mit dem neuen Carré PRAIRIAL RS**Der neue Carré PRAIRIAL RS Grünlandpflege-Kombi bietet Landwirte eine wirtschaftliche Lösung den Grundfutterertrag von eigenen Flächen zu optimieren und zeichnet sich insbesondere durch das Schlitzmessersystem aus. Die Spezialzinken schlitzen die Grasnarbe bis in einer Tiefe von 5 bis 15 cm somit eine optimierte Belüftung und Bestockung erzeugt wird. Durch die vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten des Schnittwinkels ist einen Einsatz für oberflächige Bearbeitung bis zur aggressiven Lockerung entsprechend die gewünschte Bestandspflege möglich. Mit dem Carré PRAIRIAL RS erledigen Sie bis zu fünf Arbeitsschritte der Grünlandpflege mit nur einer Überfahrt:

1. Spezial-Schlitzmesser **belüften** in 5 bis 15 cm Tiefe
2. Die Planierschiene **ebnet Maulwurfshügel** ein
3. **Nachsaat** von lückigen geschwächten Grünlandbeständen
4. Zweireihige Doppelkammstriegel **entfernen überständigem Gras, Verfilzungen**
5. Eine Nachlaufwalze gewährleistet ein **gleichmäßiges Auflaufen** und ebnet ein

[](http://www.pool-agri.com/press/Carré/CARRE-PRAIRIAL-RS-3m_SEMLOC.jpg)  
  
  
**Bodenschadverdichtung und stauende Nässe beheben mit dem McConnel SHAKAERATOR Grünland-Tiefenlockerer**Pool Agri biete nicht nur den neuen Carré PRAIRIAL RS Grünlandpflege-Kombi für Grünlandpflege. Mit dem SHAKAERATOR Grünland-Tiefenlockerer bietet McConnel eine Lösung um Bodenverdichtung zu beheben und die Wasserspeicherkapazität zu verbessern ohne Schaden an der Grasnarbe zu verursachen. Praxiserfahrungen im Vorjahr zeigten das eine Tiefenlockerung mit dem SHAKAERATOR Schäden durch Bodenverdichtungen auf Dauergrünland ohne Narbenbeschädigung behebt.   
  
  
  
Vorteile McConnel SHAKAERATOR Grünland-Tiefenlockerer:

1. Behebt Bodenschadverdichtung
2. Optimiert der Wasserabführung und Wasserspeicher
3. Steigert der Nährstoff-Freisetzung
4. Verursacht kein Schaden an der Grasnarbe
5. Das Vibrationssystem vermeidet Dammformung

[](http://www.pool-agri.com/press/Carré/McConnel_Shakaerator_vorher-nacher_Staunaesse.jpg)  
*Das Bild zeigt ganz klar welche Auswirkung nur eine Überfahrt mit dem SHAKAERATOR Grünland-Tiefenlockerer hat auf Staunässe.*  
Also, **Grünland gründlich pflegen?** Pool Agri anrufen! Grünlandpflege vom feinsten mit dem   
Carré PRAIRIAL RS und dem McConnel SHAKAERATOR!

[](http://www.pool-agri.com/press/Carré/Pressemitteilung_Carré-Prairial_RS_20022018.docx)**ENDE** 460 Wörter  
**TIPP** Zum Herunterladen in hoher Auflösung auf die gewünschte Abbildung klicken. Zum Aufruf dieser Pressemitteilung im Word-Format auf das Word-Symbol klicken. =============================================================================**Über Importeur Pool Agri**Pool Agri Import & Export ist Exklusivimporteur von Carré und McConnel Bodenbearbeitungstechnik für Deutschland und die Niederlande. Wir sind auf den Import und Export von Bodenbearbeitungs-maschinen, Selbstfahrspritzen und Laderaumabdeckungen für landwirtschaftliche Transportfahrzeuge spezialisiert. Unsere Lieferanten bieten allesamt Maschinen und Konzepte, die unserem Motto „Fortschritt durch innovative Technik“ gerecht werden. Dadurch sind wir in der Lage, einzigartige Produkte für den Agrarsektor bereitzustellen, die zu einer effizienteren Betriebsführung und höheren Renditen beitragen.  
 **Pressekontakt:**

**Pool Agri Import & Export**Schutsluis 15  
7681 KG VROOMSHOOP  
Niederlande  
Ansprechpartner: Herr Hendrik Pool  
T: 0031(0)546 641910  
E: [info@pool-agri.com](mailto:info@pool-agri.com)   
I: [www.pool-agri.com/de](http://www.pool-agri.com/de)

[](http://www.pool-agri.com/de)