**PErsbericht**

[](http://pool-agri.com/press/Kellands/Agribuggy_white_logo.jpg) **[](http://www.pool-agri.com/press/Kellands/Pool-Agri_logo.jpg)Vroomshoop, 5-7-2017**

**De ultieme zelfrijdende veldspuit**  
**Licht, wendbaar en altijd tractie. Dat waren de belangrijkste eisen die Boelens Graszoden stelde aan een nieuw aan te schaffen zelfrijdende veldspuit. Die eisen vond het bedrijf uit het Drentse Borger in de Agribuggy en inmiddels is er een heel seizoen ervaring mee opgedaan. Wij bezochten graszodenteler en akkerbouwer Boelens in het Drentse Borger en legden vast waarom de AgriBuggy voor hem de ultieme zelfrijdende spuit is.**[](http://pool-agri.com/press/Kellands/AgriBuggy_Testimonial_Boelens_17052017_HD%20(19).jpg)  
*“De AgriBuggy is voor mij de ultieme zelfrijdende spuit”* verteld Henk-Jan Boelens.

Wat opvalt is de wendbaarheid die door de korte bouwwijze en standaard vierwielbesturing zorgt voor tijdsbesparing en minimale schade op de wendakkers. Bij het toedienen van vloeibare meststoffen wilde Boelens gewasschade door overbemesting vermijden. De standaard GPS-sectieschakeling zorgt voor exacte afgifte zonder ongewenste overlap. “De getrokken spuit die we hiervoor hadden veroorzaakte schade aan het gewas waardoor verliezen ontstonden. Vooral het gewicht van de AgriBuggy is heel laag zodat in combinatie met de brede lagedrukbanden gewasschade wordt voorkomen“, aldus Boelens.  
**Unieke voordelen voor elke teler:  
Ultra laag gewicht:** het lage zwaartepunt en het ultra lage gewicht zodat u door kunt werken onder omstandigheden waar uw collega’s en loonwerkers thuis moeten blijven

**Ongeëvenaarde tractie:** 95% van het gegenereerde vermogen wordt door de mechanische aandrijving naar het loopvlak van de band overgebracht

**Vier besturingsmodi:** voor optimale wendbaarheid, zelfs op de kortste kopakkers. Voor optimale benutting van het teeltoppervlak en voorkoming van gewasschade bij het in- en uitsturen

**Pure efficiëntie** met de krachtige 109 kW/148 pk Cummins 4-cilinder motor voor de beste verhouding tussen gewicht en vermogen in zijn klasse. Verbruik: slechts 70 liter diesel per werkdag!

**Optimale productiviteit** met een transportsnelheid tot 50 km/h en een brandstoftank van 95 liter ruim voldoende voor een lange werkdag

[](http://www.pool-agri.com/press/Kellands/Persbericht_Gebruikerservaring_Agribuggy_Boelens-Graszoden_05072017.docx)**Ruime comfortabele cabine** met veel modern bedieningsgemak voor het snelle spuitwerk én voor lange efficiënte werkdagen. U stapt fit op en af en spuit altijd raak met de standaard GPS-sectieschakeling en GPS stuur-assistent  
  
Kijk mee en luister naar de ervaringen van Henk-Jan Boelens met de AgriBuggy zelfrijder.  
**link naar Youtube kanaal Pool Agri |** [**Gebruikerservaring Agribuggy Boelens Graszoden**](https://www.youtube.com/user/poolagri) **EINDE** 335 woorden  
**TIP** Klik op de afbeelding(en) om deze in hoge resolutie te downloaden.   
 Klik op het Word symbool voor een versie van dit persbericht in Word- formaat.

**Kellands importeur Pool Agri**Pool Agri Import & Export is de exclusieve importeur van Kellands zelfrijdende spuiten en werktuigendragers voor Nederland en Duitsland. Wij zijn gespecialiseerd in de import en export van zaai- en grondbewerkingsmachines, zelfrijdende spuiten en werktuigendragers, roto mulchmaaiers en afdeksystemen voor agrarisch transport. Pool Agri levert machines die uniek zijn in de Nederlandse en Europese agrarische sector en bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering en een beter rendement.

**Contactgegevens:  
Pool Agri Import & Export**Schutsluis 15  
7681 KG VROOMSHOOP  
Perscontact: dhr. Hendrik Pool  
T: +31(0)546 641910  
E: [info@pool-agri.com](mailto:info@pool-agri.com)   
I: [www.pool-agri.com/kellands](http://www.pool-agri.com/kellands)