**PErsbericht**

**[](http://www.pool-agri.com/press/Kellands/Kellands-Logo-Round.png) [](http://www.pool-agri.com/press/Kellands/Pool-Agri_logo.jpg)Vroomshoop, 19-8-2016**

**Kellands Agribuggy | Vedergewicht met ongeëvenaarde Tractie**Importeur Pool Agri introduceert tijdens de ATH 2016 de Kellands Agribuggy A280 op de Nederlandse markt. De Agribuggy weegt slechts 4.900 kilo, de helft van diverse andere zelfrijders! Tezamen met de mechanische aandrijving zorgt het geringe gewicht ervoor dat de Agribuggy altijd de juiste tractie heeft en hierdoor vrijwel altijd inzetbaar is. Ook als er na de steeds vaker voorkomende stortbuien voor andere getrokken en zelfrijdende spuiten geen doorkomen meer aan is. Maar liefst 95% van het vermogen wordt door de mechanische aandrijving naar het loopvlak van de banden overgebracht. Daarnaast zorgt het lage eigen gewicht voor minimale bodembelasting, ook ideaal voor minder draagkrachtige gronden. [](http://pool-agri.com/press/Kellands/Kellands-AgriBuggy-A280_Tulips-Holland_HR(18).jpg) **De ándere zelfrijdende veldspuit**De Kellands Agribuggy is niet zomaar de zoveelste vergelijkbare zelfrijdende veldspuit op de markt. De Agribuggy A280 is dé andere zelfrijder die zich onderscheidt door zijn lage eigen gewicht, zijn compacte afmetingen en zijn mechanische aandrijving. Deze unieke eigenschappen geven loonwerkers, akkerbouwers en vollegronds-telers de mogelijkheid om te kunnen spuiten op percelen met zeer beperkte draagkracht (veen en moerasachtige gebieden) en onder natte omstandigheden in het vroege voorjaar of in de herfst. De Kellands Agribuggy gaat door waar andere veldspuiten niet uit de voeten kunnen of zelfs thuis moeten blijven. Diepe spuitsporen worden vermeden en dit voorkomt draagkrachtproblemen, gewasschade en opbrengstderving in de rest van het teeltseizoen.

[](http://pool-agri.com/press/Kellands/Kellands-Agribuggy-A280_demo_fotoshoot_10122015_(2).jpg)

**Ongeëvenaarde eigenschappen**

**Compact** vanwege zijn korte wielbasis van slechts 2,80 meter. **Lichtgewicht** met een leeggewicht van slechts 4.900 kilo en een tankinhoud van 2.700 liter. **Wendbaar** dankzij vierwielbesturing en altijd optimale **tractie** door zijn mechanische aandrijving. Deze eigenschappen maken de Kellands Agribuggy A280 bij uitstek geschikt voor diverse teelten waarbij geen of korte kopakkers worden gebruikt.

**Optimale controle met Teejet**Het Teejet touchscreen scherm geeft de gebruiker in één oogopslag een overzicht van alle relevante informatie tijdens het spuiten. Via de kleuren touchscreen terminal zijn instellingen eenvoudig in te stellen voor elke gewenste bespuiting. De standaard stuurhulp voorkomt overlap en zorgt voor nauwkeurige applicatie. In- en uitschakelen van de secties automatisch via de standaard GPS of via manuele schakelaars. Door het instellen van de gewenste overlap in combinatie met het automatische Teejet doseringssysteem zorgt voor de juiste dosering, op de juiste plaats, overdag en ’s nachts.

**[](http://pool-agri.com/press/Kellands/Kellands-Agribuggy-A280_cab-controls-1.jpg)[](http://pool-agri.com/press/Kellands/Kellands-Agribuggy-A280_Triple-nozzle-airstop.jpg)**

**Unieke voordelen voor elke akkerbouwer en loonwerker:**

* **Vedergewicht met grootse slagkracht:** laag zwaartepunt en uiterst gering eigengewicht zodat u door kunt werken onder omstandigheden waar uw collega’s en loonwerkers thuis moeten blijven
* **Ongeëvenaarde tractie:** 95% van het gegenereerde vermogen wordt door de mechanische aandrijving naar het loopvlak van de band overgebracht
* **Vier besturingsmodi:** voor optimale wendbaarheid, zelfs op de kortste kopakkers. Voor optimale benutting van het teeltoppervlak en voorkoming van gewasschade bij het in- en uitsturen
* **Pure efficiëntie**: met de krachtige 109 kW/148 pk Cummins 4-cilinder motor voor de beste verhouding tussen gewicht en vermogen in zijn klasse. Verbruik: slechts 70 liter diesel per werkdag
* **Geen tijdsverlies en optimale productiviteit:**  met een transportsnelheid tot 50 km/h, een brandstoftank van 95 liter die een lange dag spuiten zonder te tanken mogelijk maakt en u spuit altijd raak met de standaard automatische GPS-sectieschakeling.
* **Ruime comfortabele cabine**: modern bedieningsgemak voor het snelle spuitwerk én voor lange efficiënte werkdagen. U stapt fit op en af in de zeer ruime en comfortabele cabine.

**EINDE** 543 woorden  
**TIP** Klik op de afbeelding(en) om deze in hoge resolutie te downloaden.

**Dealernetwerk**  
Als importeur is Pool Agri overtuigd van samenwerking met professionele servicepartners waarmee  
wij onze klanten gezamenlijk van betrouwbare service op het hoogste niveau kunnen voorzien.

**Kellands importeur Pool Agri**Pool Agri Import & Export is de exclusieve importeur van Kellands zelfrijdende spuiten en werktuigendragers voor Nederland en Duitsland. Wij zijn gespecialiseerd in de import en export van zaai- en grondbewerkingsmachines, zelfrijdende spuiten en werktuigendragers, roto mulchmaaiers en afdeksystemen voor landbouwtransport. Onze leveranciers leveren stuk voor stuk unieke machines en concepten die passen bij ons motto ‘Vooruitgang door vernieuwende techniek’. Hierdoor zijn wij in staat producten te leveren die uniek zijn in de Nederlandse en Europese agrarische sector en bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering en een beter rendement.   
  
**stand nummer D 5.28**

**Contactgegevens  
Pool Agri Import & Export**Schutsluis 15  
7681 KG VROOMSHOOP  
T: 0546-641910  
E: [info@pool-agri.com](mailto:info@pool-agri.com)   
I: [www.pool-agri.com/kellands](http://www.pool-agri.com/kellands)